ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# SÃO JOÃO DA ROÇA

### CORDÃO DE BANDEIRAS

**BANDEIRAS RUAS DO SÃO JOÃO DA ROÇA**, bandeiras com dimensões de 0,40 m (largura) x 0,50 (altura)m com 0,50 m de espaço entre elas, em plastico com micragem minima de 100 (micras), em corres diversas, com cordao de fixação em naylon com 3mm, com comprimento total de 15.400 m de cordão de bandeiras.

**ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS CORDÕES DE BANDEIRA,**  estruturas com 4,50 m de altura e medindo 0,25 m x 0,25 m, confeccionadas em metalon, na Ch16 galvanizada, limpas e em bom estado de conservação, sendo autoportantes e com a possibilidade de ser enterrada.

### BALÕES

**BALÕES RUAS DO SÃO JOÃO DA ROÇA** Confecção, montagem e desmontagem de balões, produzidos em estrutura de madeira, com 6 (seis) lados, tendo 0,65m de altura, revestidos em plático liso 10 (cores a definir) com iluminação interna em lâmpada eletrônica E27. A serem montados em grupos de 20 balões, com distância de 1,5 m ente cada balão, CESSÃO de rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos, fontes, proteção, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem. As instalações conforme norma técnica 5410**.**

### “GAMBIARRA”

**GAMBIARRA RUAS DO SÃO JOÃO DA ROÇA** Confecção, montagem e desmontagem de gambiarra de luz em cabo rígido preto de 2,5', com bocal e lâmpada eletrônica bolinha de 7W com 0.50m de espaçamento entre elas, CESSÃO de rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos, fontes, proteção, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem,tudo conforme projeto de iluminação. As instalações conforme norma técnica 5410.

### PAINEIS INSTAGRAMÁVEIS

**PAINEL INSTAGRAMÁVEL** Confecção, montagem e desmontagem de PAINEIS INSTAGRAMÁVEIS, montado em estrutura de metalon medido 2,5 m x 2,00 m com decoração em CETIM e letriro em ACM, CESSÃO de rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos, fontes, proteção, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem,tudo conforme projeto de iluminação. As instalações conforme norma técnica 5410.

###  EQUIPE DE MONTAGEM

**Equipe de montagem** composta por 01 (um) Eletricista e 02 (dois) e todos os equipamentos necessarios a execução do serviço (escadas, ferramentas manuais, dentre outros itens) bem como EPI’s e EPC’s ,tudo conforme projeto de iluminação. As instalações conforme norma técnica 5410.